Proxy

Vous pouvez configurer manuellement les serveurs Proxy permettant d'accéder à Internet selon vos besoins.

Paramètres

Définit les paramètres du serveur proxy.

Serveur Proxy

Spécifie le type de définition de Proxy.

Aucun - L'accès Internet s'effectue sans serveur Proxy. Permet d'installer une connexion directe entre votre ordinateur et un fournisseur Internet n'utilisant pas de Proxy.

Manuel - Permet de saisir manuellement le serveur Proxy. Indiquez les serveurs Proxy selon la configuration Internet applicable. Demandez à votre administrateur système les adresses des serveurs Proxy et les ports à saisir. Saisissez les noms de serveur sans le préfixe du protocole. Par exemple, saisissez www.sun.com et non http://www.sun.com

Proxy HTTP

Saisissez le nom du serveur Proxy pour les connexions HTTP . Saisissez le port dans le champ ci-dessous.

Proxy FTP

Saisissez le nom du serveur Proxy pour les connexions FTP . Saisissez le port dans le champ ci-dessous.

Pas de Proxy pour

Spécifie les noms des serveurs ne nécessitant pas de serveurs Proxy, en les séparant par des points-virgules. Il s'agit des serveurs de votre réseau local et des serveurs utilisés pour la transmission en continu de vidéo et de son, par exemple. Vous pouvez également utiliser des substituants pour les noms d'hôtes et de domaines. Saisissez, par exemple, *.sun.com pour ne pas utiliser de Proxy pour tous les hôtes du domaine sun.com.

Port

Saisissez le port du serveur Proxy correspondant. La valeur maximale d'un numéro de port est fixée à 65535.

Retour au début