代理伺服器設定

指定 HTTP 代理設定、FTP 代理設定和 SSL 代理設定。

代理模式

網路代理配置

直接網際網路連線 - 指定是否直接連線到網際網路，而不使用代理伺服器。

手動代理配置 - 指定是否經由代理伺服器連線到網際網路，且您想要手動配置代理伺服器。

自動代理配置 - 指定是否經由代理伺服器連線到網際網路，以及是否自動配置代理伺服器。

手動代理配置

HTTP 代理伺服器

代理 HTTP 經由的機器名稱。

HTTP 連接埠

代理經由之機器上的連接埠。

使用驗證

指定與代理伺服器的連線需要驗證。

使用者名稱

定義執行 HTTP 代理時可通過驗證的使用者名稱。

密碼

定義執行 HTTP 代理時可通過驗證的密碼。

FTP 代理伺服器

代理 FTP 經由的機器名稱。

FTP 通訊埠

代理 FTP 經由之機器上的連接埠。

安全 HTTP 代理

代理 HTTPS 經由的機器名稱。

安全 HTTP 連接埠

代理 HTTP 經由之機器上的連接埠。

Gopher 代理

代理 Gopher 經由的機器名稱。

Gopher 連接埠

代理 Gopher 經由之機器上的連接埠。

SOCKS 代理

代理 SOCKS 經由的機器名稱。

SOCKS 連接埠

代理 SOCKS 經由之機器上的連接埠。

SOCKS 版本

選取要使用的 SOCKS 代理版本。

v4 - 版本 4。

v5 - 版本 5。

不使用代理

無需使用代理的 URL 清單。

自動代理配置

輸入自動代理配置 URL

輸入包含自動配置代理伺服器所需資訊的 URL。

返回頁首