그리드

문서 페이지에서 구성 가능한 그리드 설정을 지정합니다. 이 그리드를 사용하면 개체의 정확한 위치를 결정할 수 있습니다. 줄에서 "마그네틱" 맞춤 그리드를 사용하여 이 그리드를 설정할 수도 있습니다.

그리드

그리드의 하위 집합을 지정합니다. 다른 측정 단위를 사용할 수 있는 옵션이 있습니다.

그리드로 맞춤

프레임, 그리기 요소 및 양식 함수를 그리드 점 사이에서만 이동할지 여부를 지정합니다. 현재 작업에 대해서만 맞춤 그립의 상태를 변경하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 개체를 끕니다.

그리드 표시

그리드를 표시할지 여부를 지정합니다. 이 기능은 양식 개체를 선택할 때 개체 표시줄에서 그리드 표시 아이콘을 사용하여 지정할 수도 있습니다.

해상도

수평

X 축의 그리드 점 간 간격에 대한 측정 단위를 정의합니다.

세로

Y 축의 그리드 점 간격을 원하는 측정 단위로 정의합니다.

세분화

수평

X 축의 그리드 점 간 간격을 지정합니다.

세로

Y 축의 그리드 점 간 간격을 지정합니다.

축 동기화

현재 그리드 설정을 대칭적으로 변경할지 여부를 지정합니다. X 및 Y 축의 해상도와 세분화를 동일하게 유지합니다.

맨 위로