代理

可以根据需要手动设置用来访问国际互联网的代理服务器。

设置

定义代理服务器的设定。

代理服务器

指定代理定义的类型。

无 - 不通过代理服务器访问国际互联网。用于在计算机上直接建立与不使用代理的国际互联网供应商的连接。

手动 - 手动输入代理服务器。根据可用的国际互联网服务，指定代理服务器。请向系统管理员询问需要输入的代理和端口。键入不含协议前缀的服务器名称。例如，键入 http://www.sun.com

HTTP 代理

键入 HTTP 代理服务器的名称。 在下面的字段中键入端口。

FTP 代理

键入 FTP 代理服务器的名称。 在下面的字段中键入端口。

没有代理用于

指定不需要任何代理服务器的服务器名称，用分号分隔。这些服务器是位于本地网络中的服务器，以及用于处理视频和音频流等的服务器。在主机名称和域名称中，也可以使用通配符。例如，键入 *.sun.com 可以定位到 sun.com 域中不使用代理的所有主机。

端口

键入相应代理服务器的端口号。端口号的最大值是固定的，即 65535。

返回页首