프록시

필요한 경우 인터넷 액세스를 위한 프록시 서버를 수동으로 설정할 수 있습니다.

설정

프록시 서버 설정을 정의합니다.

프록시 서버

프록시 정의 유형을 지정합니다.

없음 - 프록시 서버를 사용하지 않고 인터넷에 액세스합니다. 프록시를 사용하지 않는 인터넷 공급자에 대한 연결을 사용자 컴퓨터에서 직접 설정할 수 있습니다.

수동 - 프록시 서버를 수동으로 입력할 수 있습니다. 인터넷 서비스에 맞게 프록시 서버를 지정하십시오. 시스템 관리자에게 프록시 및 포트 입력을 요청해야 합니다. 프로토콜 접두어 없이 서버 이름을 입력합니다. 예를 들어, http://www.sun.com이 아니라 www.sun.com을 입력해야 합니다.

HTTP 프락시

HTTP 프록시 서버 이름을 입력합니다. 아래 필드에 포트를 입력합니다.

FTP 프락시

FTP 프록시 서버 이름을 입력합니다. 아래 필드에 포트를 입력합니다.

다음에 대한 프록시 없음

프록시 서버가 필요하지 않은 서버 이름을 세미콜론으로 구분하여 지정합니다. 이 서버는 로컬 네트워크에 주소 지정된 서버이며, 예를 들어, 비디오 및 오디오 스트리밍에 사용되는 서버 등을 말합니다. 호스트와 도메인의 이름에 개체 틀을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, "*.sun.com"이라고 입력하면 프록시 없이 sun.com 도메인의 모든 호스트 주소를 지정합니다.

포트

해당 프록시 서버의 포트를 입력합니다. 최대 포트 번호 값은 65535로 고정됩니다.

맨 위로