### 智能卡探测顺序

Sun Ray 系统支持不同供应商提供的智能卡。有关智能卡类型的信息可从供应商提供的配置文件中获得，这些配置文件位于以下目录中：/etc/opt/SUNWut/smartcard。所有文件均以 .cfg 后缀结尾，例如 acme_card.cfg。

检查智能卡的顺序称为探测顺序。与 `utcard` 命令非常类似，使用卡探测顺序选项卡（在“高级”选项卡下），可以指定组范围的探测顺序，该顺序会存储在 Sun Ray 数据存储库中。每次将智能卡插入 DTU 中时，Sun Ray 系统都将尝试使用指定的探测顺序识别卡类型。只有其类型可在探测顺序列表中找到的智能卡才会被接受。您可以在此列表中添加或删除智能卡类型，以限制对特定卡类型的会话访问。

注 – 不存在组范围的探测顺序时，Sun Ray 服务器将使用本地探测顺序定义。如果未设置本地探测顺序，则使用默认的探测顺序。

注 – 对智能卡探测顺序进行更改将要求重新启动 Sun Ray 服务。