## デスクトップユニット (DTU)

Sun Ray DTU は、接続した画面のサイズ、タイプ、サポートされている解像度などが異なる、さまざまなモデルを使用できます。ただし、どの DTU にもスマートカードリーダー、キーボード、およびマウスが含まれます。

各 DTU には一意識別子があります。通常は 040020f94f8a などの Ethernet MAC アドレスで、シャーシにも印刷されています。DTU を初めて Sun Ray サーバーに接続したときに、その DTU が Sun Ray データストアに自動的に登録されます。最初の接続を行う前に任意の情報を登録する場合は、新しい DTU を手動でデータストアに追加できます。組織内での DTU の管理に役立つ DTU の場所やその他の情報を保存することもできます。

`utdesktop` コマンドと同様に、「デスクトップユニット」タブには、登録されているすべての DTU のリストが表示されます。DTU の識別子、場所、またはその他の情報の一部を含む検索文字列を入力して、特定の DTU を検索することもできます。「検索」メニューを使用すると、検索範囲をさらに絞り込むことができます。現在サーバーに接続している DTU を表示したり、トークンリーダーやマルチヘッドグループなどの明確に構成された DTU を検索したりできます。