## 桌面单元 (Desktop Unit, DTU)

可提供各种型号的 Sun Ray DTU，其主要区别在于大小、类型以及所连接的屏幕支持的分辨率。但是，所有 DTU 都包含一个智能卡读取器、一个键盘和一个鼠标。

每个 DTU 都有一个唯一的标识符（通常为以太网 MAC 地址，如 040020f94f8a，机箱上也印有该地址）。当 DTU 首次连接到 Sun Ray 服务器时，它会自动在 Sun Ray 数据存储库中注册。（如果要在首次连接前注册任何信息，可以手动向数据存储库中 添加新 DTU。）也可以存储 DTU 的地址或其他信息，这些信息可能有助于您管理组织中的 DTU。

桌面单元选项卡列出了所有注册的 DTU（与 `utdesktop` 命令相似）。您也可以通过输入搜索字符串（包括 DTU 的标识符、位置或其他信息的一部分）来搜索特定的 DTU。“搜索”菜单允许您进一步限制搜索的范围：您可以显示当前连接到某个服务器的 DTU，或搜索专门配置的 DTU，如令牌读取器或多显示端组。