### 令牌读取器

Sun Ray 体系结构使用令牌（验证密钥），这些令牌通常通过智能卡提供。有些生产商将令牌标识符印在卡上，但许多生产商并不这么做。Sun Ray Server Software 提供了将一个或多个特定的 DTU 指定为专用令牌读取器的方法。站点管理员可以使用这些令牌读取器来管理 Sun Ray 令牌，例如将令牌指定给用户（令牌所有者）。

配置为令牌读取器的 DTU 可以检索和显示任何插入其中的智能卡的令牌标识符。但是，插入或移除卡不会像在未配置为卡读取器的 DTU 上那样导致发生漫游办公。相反，连接到 DTU 的任何会话仍可保持连接到该 DTU，而不管卡移动与否。

您可以使用 `utreater` 命令或通过 Admin GUI GUI（在“桌面单元”选项卡上选择所需的 DTU，单击“编辑”按钮，然后选中“编辑桌面单元特性”页上的“令牌读取器”复选框），将 DTU 配置为令牌读取器。

注 – 要激活新配置的令牌读取器，必须重新启动 Sun Ray 服务。