### スマートカードの検索順序

Sun Ray システムでは、さまざまなベンダーのスマートカードをサポートしています。スマートカードのタイプに関する情報は、/etc/opt/SUNWut/smartcard ディレクトリにある、ベンダーから提供された構成ファイルから抽出されます。すべてのファイルの末尾にサフィックス .cfg が付いています (例: acme_card.cfg)。

スマートカードが調べられる順序は検索順序と呼ばれます。`utcard` コマンドと同様に、「詳細」タブの下にある「カードの検索順序」タブを使用して、グループ全体での検索順序を指定できます。この検索順序は Sun Ray データストアに保存されます。スマートカードが DTU に挿入されるたびに、Sun Ray システムは指定された検索順序を使用してカードタイプの識別を試みます。検索順序のリストに含まれているタイプのスマートカードのみが受け入れられます。このリストでスマートカードのタイプを追加または削除して、特定のカードタイプに対するセッションアクセスを制限することができます。

注 – グループ全体での検索順序が指定されていない場合、Sun Ray サーバーはローカルの検索順序の定義を使用します。ローカルの検索順序が設定されていない場合は、デフォルトの検索順序が使用されます。

注 – スマートカードの検索順序の変更を反映するには、Sun Ray サービスを再起動する必要があります。